G-Lap Lite Beta 0.3.12.06.07
Entwickelt von Christian Torsten Geier

G-Lap Lite ist eine kostenlose Zeitmessungssoftware für Carrera Digital. Es handelt sich um ein privates Projekt.


Funktionalität !
----------------

- 1 bis 6 Fahrer			OK
- Startampel				OK
- separater Ergebnismonitor		XX

- Rundentraining 			OK
- Rundenrennen 				OK
- Zeitrennen				XX
- Zeittraining				XX
- King of the Road			XX


- Analoges System			XX
- 30342 e. Rundenzähler			OK
- ControlUnit				XX
- Tanksimulation			XX


Neuerungen !
------------

G-Lap Lite Beta 0.3.12.06.07
- Facelift der Benutzeroberfläche.
- Startampel überarbeitet.
- Einstellungen hinzugefügt.
- Timer in Rennmonitor implementiert.

G-Lap Lite Beta 0.2.12.01.21:
- Modi Rundentraining implementiert.
- Startampel implementiert.
- Auswahl der Schnittstelle in das Hauptmenue implementiert.
- Kommunikationsproblem mit dem elektronischen Rundenzähler behoben.
- Anzeigeprobleme bei Widescreens behoben.


Inbetriebnahme !
----------------

1. G-Lap Datenkabel oder ein anderes Datenkabel für Carrera Digital mit dem Rechner verbinden und prüfen, ob die Treiber für das entsprechende Kabel ordnungsgemÃ¤ÃŸ installiert sind.

2. Das G-Lap Datenkabel oder ein anderes Datenkabel für Carrera Digital mit dem Carrera 30342 Digital 132/124 elektronischen Rundenzühler verbinden.

3. Die Carrerabahn einschalten.

4. G-Lap Lite starten und die Schnittstelle auswählen.


Ich brauche Hilfe !
-------------------

1. "rxtxSerial.dll konnte nicht gefunden werden !"

- Die rxtxSerial.dll aus "G-Lap_Lite\rxtxSerial\win32\" in "Windows\System32\" kopieren.

